




Fft=32



Fft=64



Fft=128



Fft=128 check only the 27MHz bin

